**ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA LINIĘ TECHNOLOGICZNĄ DO PRODUKCJI WZBOGACANYCH MIESZANEK HERBAT ZIOŁOWYCH**

Górki Małe, 09.06.2017

1. **Nazwa i adres Zamawiającego.**

**BiFIX Wojciech Piasecki Spółka Jawna**
NIP: 7710009014
REGON: 590031006

adres: Górki Małe, ul. Dworska 33, 95-080 Tuszyn

1. **Tryb udzielania zamówienia.**

Zamówienie będzie udzielane w trybie zasady konkurencyjności.

1. **Opis przedmiotu zamówienia.**

**Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:** 42200000-8 – Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części

Linia technologiczna do przygotowywania mieszanek ziół o wydajności co najmniej 1800 kg gotowej mieszanki na 8 godzin.

W skład linii technologicznej wchodzić muszą następujące moduły:

1. Dwukomorowy tunel pneumatyczny, dzięki któremu rozdziela się surowiec na różne frakcje pod względem ciężaru oraz oddziela zanieczyszczenia mineralne takie jak patyki czy kamyki od tego surowca. Możliwość uzyskania min. trzech frakcji, każda z własną workownicą z regulacją ilości podawanego surowca. Wydajność min. 1500 kg/8h. Ilość silników: co najmniej 4. Na wyposażeniu podajnik taśmowy zasypowy z koszem zasypowym wyposażonym w regulację ilości podawanego surowca na taśmę. Taśma z atestem do kontaktu z produktami spożywczymi.
2. Mieszalnik stożkowy z możliwością natryśnięcia płynnego aromatu lub koncentratu. Wymagany falownika.
3. Suszarka mikrofalowa, pozwalająca na suszenie surowca w niskich temperaturach.
4. Sterylizator (pasteryzator) pozwalający oczyścić surowiec mikrobiologicznie z bakterii, grzybów, pleśni oraz drożdży w taki sposób aby nie stracić olejków z ziół. Na początku linii podajnik zasypowy z koszem zasypowym. Płynna regulacja pozwalająca na regulację czasu przebywania surowca w komorze sterylizacyjnej oraz temperatury. Za komorą sterylizacyjną muszą być usytuowane komory schładzające oraz komora suszenia. Na końcu linii podajnik odbiorczy z workownica umożliwiająca zapakowanie surowca. Wydajność min. 1800 kg/8g.
5. Krajarka gilotynowa do ziół z możliwością krojenia kostkowego o wydajności 80-900 kg/h. Dodatkowo wymagany wyciąg pyłowy.
6. Osiewacz służący do osiewania surowców celem uzyskania różnych frakcji. Możliwość podłączenia odciągu nadmiaru pyłu. Min. 3 sita wymienne: dwa metalowe jedno pyłowe. Wymiary sit: co najmniej 2000 x 1000 mm. Wydajność: co najmniej 1800 kg/8g. ilość workownic: co najmniej 4 szt., każda z możliwością podłączenia odciągu pyłów.
7. Podajniki służące do transportu surowca pomiędzy maszynami zarówno zasypowe jak i powrotne. Zastosowane taśmy transportowe muszą posiadać atest do kontaktu z materiałami spożywczymi. Konstrukcja to zabieraki i fala boczna o odpowiedniej wysokości aby surowiec nie przesypywał się.
8. Krajarka rotacyjna do rozdrabniania suszonego materiału z wymiennymi ostrzami i przeciw ostrzami. Sita do uzyskania różnej frakcji surowca. Możliwość zastosowania falownika oraz podłączenia odciągu nadmiaru pyłów. Wydajność regulowana od 50 do 1800 kg/h. Na leju zasypowym musi być zastosowany system magnesów neodymowych zabezpieczających przed przedostaniem się metali do urządzenia i surowca. Podest do obsługi.
9. Granulator do granulowania pyłów wraz z podajnikiem i schładzarką
10. Filtrocyklon do oczyszczania powietrza z maszyn wraz z wentylatorem.
11. Instalacja elektryczna z centralnym panelem sterującym
12. Instalacja aspiracyjna z systemem rur przechodzących od maszyn do filtrocyklonu.
13. Przecieraczka obrotowa służąca do rozdzielenia łodygi od liścia z systemem wymiennych sit do uzyskania odpowiedniej wielkości liścia. Przecieraczka musi być wyposażona w podajnik zasypowy na przecieraczkę z koszem zasypowym. Taśma z falą boczną i zabierakami z atestem do przemysłu spożywczego. Konieczny falownik i systemu odciągu nadmiaru pyłów.
14. Kruszarka do kruszenia surowca dwu wałowa o wydajności co najmniej 1000kg/8h. Pojemność zasypu co najmniej 90 l.
15. **Termin realizacji zamówienia.**

II kwartał 2019 roku

1. **Miejsce dostawy**

Siedziba Zamawiającego

1. **Zamówienia częściowe.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

1. **Informacja o ofercie wariantowej.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

1. **Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.**
	1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
	a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
	b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
	i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
	2. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
	i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców
2. **Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie 8.1a:

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie 8.1b:

Oświadczenie oferenta

UWAGA :Wymagamy, aby wraz z oferta dołączyć 3 rekomendacja wykonania podobnych linii technologicznych od firm zajmujących się przetwórstwem herbat lub ziół.

1. **Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami;**

Maria Piasecka

Tel 0426144058 wew 27

1. **Miejsce i termin złożenia oferty.**

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

BiFIX Wojciech Piasecki Spółka Jawna, Górki Małe, ul. Dworska 33, 95-080 Tuszyn

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2017 r.

1. **Termin związania ofertą.**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

1. **Termin i miejsce otwarcia ofert.**

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.07.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

1. **Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.**

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj Kryterium | Punktacja | Sposób oceny |
| 1. | Cena | Od 0 do 60 | Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 60 |
| 2. | Gwarancja | Od 0 do 40 | Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją mnożony przez 40 |

1. **Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia.

1. **W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.**

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. **Pozostałe informacje.**

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem 15,

2) unieważnienia postępowania,

3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.